% master: netzwerk.tex
% Linux im Netzwerk v0.6
% 2011-06-05 (Rx)

\part{Linux im Netzwerk}
\chapter{Netzwerk}

\begin{verbatim}
Rechnername             Name den der Rechner im Netzwerk hat,
                        sollte nicht mehr als acht Zeichen haben,
                        darf im lokalen Netzwerk noch nicht vergeben sein
Domainname              Name zur Gliederung von Netzwerken
Top-Level-Domain        umfasst höchstens vier Buchstaben
                        Beispiel: Rechnername.Domainname.Top-Level-Domain ->
                                  voyager.startrek.foe
IP-Adresse              Adresse des Rechners im Netzwerk,
                        jede Netzwerkschnittstelle(z.B. Netzwerk- oder
                        ISDN-Karte) hat im Netzwerk mindestens eine Adresse
                        die eindeutig ist, die Adresse besteht derzeit aus
                        einer Sequenz von vier Bytes die durch Punkte getrennt
                        sind z.B. 192.168.20.40 , für private Netze sind durch
                        das Arbeitspapier RFC 1597 drei Adressbereiche
                        vorgesehen die nicht geroutet werden:
                        10.0.0.0    -> 10.255.255.255  (Class A-Netz)
                        172.16.0.0  -> 172.31.255.255  (Class B-Netz)
                        192.168.0.0 -> 192.168.255.255 (Class C-Netz)
Gatewayadresse          IP-Adresse des Gerätes die das Weiterleiten
                        von Netzwerkpaketen in das fremde Netz übernimmt
Netzwerkmaske           sagt aus welcher Teil der IP-Adresse
                        zum lokale Netzwerk gehört z.B. 255.255.255.0
OSI                     Open Systems Interconnection model ist ein Referenzmodell
                        für Netzwerkprotokolle als Schichtenarchitektur
IEEE                    Institute of Electrical and Electronics Engineers ist
                        ein weltweiter Berufsverband von Ingenieuren,
                        Technikern, (Natur-)Wissenschaftlern und angrenzender
                        Berufe hauptsächlich aus den Bereichen Elektrotechnik
                        und Informationstechnik
ISO                     Internationale Organisation für Normung ist die
                        internationale Vereinigung von Normungsorganisationen
                        und erarbeitet internationale Normen in allen Bereichen
                        mit Ausnahme der Elektrik und der Elektronik
MAC-Adresse             00:60:97:37:0c:ae Media-Access-Code-Adresse ist die
                        -------- -------- Nummer eines Gerätes auf einer
                        |        |         Datenverbindung
                        |        |
                        |        laufende Nummer
                        Herstellerabhängig
NIC                     Network Information Center oder eine Domain Name Registry
                        verwaltet eine oder mehrere Top-Level-Domains im
                        Domain Name System
TCP                     Transmission Control Protocol ist ein Netzwerkprotokoll,
                        das definiert, auf welche Art und Weise Daten zwischen
                        Netzwerkkomponenten ausgetauscht werden sollen
UDP                     User Datagram Protocol ist ein minimales,
                        verbindungsloses Netzwerkprotokoll, das zur
                        Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört
NFS                     Network File System  ist ein von Sun Microsystems
                        entwickeltes Protokoll, das den Zugriff auf Dateien
                        über ein Netzwerk ermöglicht
FTP                     File Transfer Protocol ist ein Netzwerkprotokoll zur
                        Übertragung von Dateien über IP-Netzwerke
Portnummer              ist in Rechnernetzen eine Netzwerkadresse, mit der das
                        Betriebssystem die Datenpakete eines Transportprotokolls
                        zu einem Prozess zuordnet
/etc/services           ordnet Namen den Ports zu z.B. SSH, FTP, DNS u.s.w.           
0-1023                  System Ports, Server-Ports (IANA), diese Ports werden
                        auch „well-known Ports“ genannt und sind für
                        Netzwerkdienste vorgesehen
1024-49151              User Ports, diese Ports sind für registrierte
                        Netzwerkdienste vorgesehen
49152-65535             Dynamic Ports, diese Ports sind für eine dynamische
                        Zuweisung durch das Betriebssystem vorgesehen
\end{verbatim}

\input{netzwerk/interfaces}
\input{netzwerk/mail/mail}
\input{netzwerk/apache/apache}
\input{netzwerk/mysql/mysql}
\input{netzwerk/php/php}
\input{netzwerk/squid/squid}

