% master: ascii.tex
% ASCII(American Standart Code for Information Interchange)-Tabelle v0.2
% 2011-05-27 (Rx)

\section{ASCII(American Standart Code for Information Interchange)-Tabelle}
%--------------------------------------------------------------------------

\begin{verbatim}
654     000     001     010     011     100     101     110     111
Bit
3210
        NUL     DLE     SP      0       @       P       `       p
0000    $0 0    $10 16  $20 32  $30 48  $40 64  $50 80  $60 96  $70 112

        SOH     DC1     !       1       A       Q       a       q
0001    $1 1    $11 17  $21 33  $31 49  $41 65  $51 81  $61 97  $71 113

        STX     DC2     "       2       B       R       b       r
0010    $2 2    $12 18  $22 34  $32 50  $42 66  $52 82  $62 98  $72 114

        ETX     DC3     #       3       C       S       c       s
0011    $3 3    $13 19  $23 35  $33 51  $43 67  $53 83  $63 99  $73 115

        EOT     DC4     $       4       D       T       d       t
0100    $4 4    $14 20  $24 36  $34 52  $44 68  $54 84  $64 100 $74 116

        ENQ     NAK     %       5       E       U       e       u
0101    $5 5    $15 21  $25 37  $35 53  $45 69  $55 85  $65 101 $75 117

        ACK     SYN     &       6       F       V       f       v
0110    $6 6    $16 22  $26 38  $36 54  $46 70  $56 86  $66 102 $76 118

        BEL     ETB     '       7       G       W       g       w
0111    $7 7    $17 23  $27 39  $37 55  $47 71  $57 87  $67 103 $77 119

        BS      CAN     (       8       H       X       h       x
1000    $8 8    $18 24  $28 40  $38 56  $48 72  $58 88  $68 104 $78 120

        HT      EM      )       9       I       Y       i       y
1001    $9 9    $19 25  $29 41  $39 57  $49 73  $59 89  $69 105 $79 121

        LF      SUB     *       :       J       Z       j       z
1010    $A 10   $1A 26  $2A 42  $3A 58  $4A 74  $5A 90  $6A 106 $7A 122

        VT      ESC     +       ;       K       [Ä      k       {ä
1011    $B 11   $1B 27  $2B 43  $3B 59  $4B 75  $5B 91  $6B 107 $7B 123

        FF      FS      ,       <       L       \ö      l       |ö
1100    $C 12   $1C 28  $2C 44  $3C 60  $4C 76  $5C 92  $6C 108 $7C 124

        CR      GS      -       =       M       ]Ü      m       }ü
1101    $D 13   $1D 29  $2D 45  $3D 61  $4D 77  $5D 93  $7D 109 $7D 125

        SO      RS      .       >       N       ^       n       ~ß
1110    $E 14   $1E 30  $2E 46  $3E 62  $4E 78  $5E 94  $7E 110 $7E 126

        SI      US      /       ?       O       _       o       DEL
1111    $F 15   $1F 31  $2F 47  $3F 63  $4F 79  $5F 95  $7F 111 $7F 127
\end{verbatim}

\subsection{Unterteilung der Steuerzeichen:}
%-------------------------------------------

\begin{verbatim}
TC      transmission control    Übertragungssteuerzeichen
FE      format effects          Formatsteuerzeichen
IS      information separators  Informationstrennzeichen
DC      device control          Gerätesteuerzeichen
\end{verbatim}

\subsection{Bedeutung der Steuerzeichen:}
%----------------------------------------

\begin{verbatim}
NUL             null                            kein Zeichen
SOH     TC      start of heading                Anfang des Kopfes
STX     TC      start of text                   Anfang des Textes
ETX     TC      end of text                     Ende des Textes
EOT     TC      end of transmission             Ende der Übertragung
ENQ     TC      enquiry                         Stationsaufforderung
ACK     TC      acknowledge                     positive Rückmeldung
BEL             bell                            Alarm / Piepton
BS      FE      backspace                       Rückwärtsschritt
HT      FE      horizontal tabulation           horizontaler Tabulator
LF      FE      line feed                       Zeilenvorschub
VT      FE      vertical tabulation             vertikaler Tabulator
FF      FE      form feed                       Seitenvorschub
CR      FE      carriage return                 Wagenrücklauf
SO              shift out                       Dauerumschaltung
SI              shift in                        Rückschaltung
DLE     TC      data link escape                Datenübertragungsumschaltung
DCn     DC      device control                  Gerätesteuerzeichen
NAK     TC      negative acknowledge            negative Rückmeldung
SYN     TC      synchronous idle                Synchronisierung
ETB     TC      end of transmission block       Ende des Übertragungsblocks
CAN             cancel                          ungültig
EM              end of medium                   Ende der Aufzeichnung
SUB             substitute character            Substitution
ESC             escape                          Umschaltung
FS      IS      file separator                  Hauptgruppentrennung
GS      IS      group separator                 Gruppentrennung
RS      IS      record separator                Untergruppentrennung
US      IS      unit separator                  Teilgruppentrennung
SP              space                           Leerzeichen
DEL             delete                          löschen
\end{verbatim}

